**Changelog Release C SR1:**

1. Mailversand mittels SSL möglich. Einstellungen dazu in der b-con.ini vornehmen. Keine Funktion, die offen zum Kunden kommuniziert wird. Abstimmung mit Vertrieb  
     
   Eintrag b-con.ini  
     
   UseSSL = True  
   SSLPort = 595  
     
   Grundsätzlich SMTP Port umstellen  
     
   SMTPPort = 777
2. Alarm Störunterdrückung nur im Admin Profil möglich. Die Einstellungen zur Konfiguration dazu werden in den Allgemeinen Einstellungen von B-CON sichtbar, wenn in der B-CON.ini folgende Einträge stehen:  
     
   SuppressAllowed = True  
     
   Sobald es nur im Admin Profil möglich sein soll Alarme zu unterdrücken, werden in der Alarmbearbeitungsseite die entsprechenden Einträge deaktiviert bzw. aktiviert.
3. Alarmfilter:

Gibt es eine Alarmfilter.xml Datei in dem Config Ordner, so wird eine Alarmfilterung aktiv. Je nach Einstellungen werden dann Alarme im aktuellen Alarmhandler angezeigt oder nicht. Ebenso wird die Anzahl der aktiven Alarme aufgrund der Filterbedingung gesetzt. Meldet sich ein Benutzer mit Admin Profil an, so wird der Filter ausgeschaltet. Die Konfiguration der Filtereinstellungen erfolgt auf der Alarmeinstellungsseite.  
  
Alarmfilter.xml Dateiformat als Beispiel:  
  
<Cluster>

<Name>FilterSettings</Name>

<NumElts>4</NumElts>

<String>

<Name>Filter Beschreibung</Name>

<Val>D706</Val>

</String>

<String>

<Name>Filter Prio</Name>

<Val></Val>

</String>

<Array>

<Name>AlarmObject</Name>

<Dimsize>0</Dimsize>

<Dimsize>0</Dimsize>

<String>

<Name></Name>

<Val></Val>

</String>

</Array>

<EW>

<Name>Mode</Name>

<Choice>NoFilter</Choice>

<Choice>Client</Choice>

<Choice>Client+Server</Choice>

<Choice>Server</Choice>

<Val>3</Val>

</EW>

</Cluster>

1. Skalierung von Netzwerkobjekten und BACnet Objekten ist nun implementiert. Somit gilt die lokale Einstellung in der Objektkonfiguration nicht nur ausschließlich für OPC Objekte.
2. Anmeldung eines Default User auf den Bedienstationen möglich. Dafür muss in der B-CON.ini auf dem Bedienplatz folgender Eintrag stehen:  
     
   DefaultUser = NAME DES BENUTZERS  
   Password = PASSWORD DES BENUTZERS